Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 N 11-13-06-1
(ред. от 10.03.2017)
"Об использовании радиоэлектронными средствами фиксированной службы полосы радиочастот 57 - 64 ГГц"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 16.12.2019

Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа также опубликован не был.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Начало действия редакции - 10.03.2017.
Изменения, внесенные решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 10.03.2017 N 17-40-03, вступили в силу с 10 марта 2017 года.
Срок действия документа ограничен 20 декабря 2021 года (пункт 5 данного документа).
Название документа
Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 N 11-13-06-1
(ред. от 10.03.2017)
"Об использовании радиоэлектронными средствами фиксированной службы полосы радиочастот 57 - 64 ГГц"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2011 г. N 11-13-06-1

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ФИКСИРОВАННОЙ
СЛУЖБЫ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ 57 - 64 ГГЦ

Список изменяющих документов
(в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 10.03.2017 N 17-40-03)	

Заслушав сообщение федерального государственного унитарного предприятия Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института радио по вопросу об использовании радиоэлектронными средствами фиксированной службы полосы радиочастот 57 - 64 ГГц, ГКРЧ отмечает.
В соответствии с Таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации полоса радиочастот 57 - 64 ГГц распределена фиксированной радиослужбе и ряду других служб, совместно использующих различные участки этого диапазона на равной первичной основе.
В диапазоне частот 57 - 64 ГГц может быть достигнута высокая направленность излучения антенн даже при их небольших размерах, благодаря чему возможно увеличение плотности размещения радиоэлектронных средств фиксированной службы без создания вредных взаимных помех между ними, а также со средствами других радиослужб.
Учитывая возрастающие потребности в радиорелейных станциях (РРС) в полосе радиочастот 57 - 64 ГГц, необходимость внедрения перспективных технологий, а также признавая необходимость упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование для разработки, производства, модернизации и применения в Российской Федерации РРС прямой видимости,
Государственная комиссия по радиочастотам решила:
1. Выделить неопределенному кругу лиц для использования полосу радиочастот 57 - 64 ГГц радиорелейными станциями на территории Российской Федерации.
2. Использование выделенной полосы радиочастот должно осуществляться без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов при выполнении следующих условий:
соответствие технических характеристик применяемых РРС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ;
РРС не должны создавать вредных помех (не могут требовать защиты от вредных помех) РЭС (со стороны РЭС), рабочие частоты которым назначены установленным порядком;
регистрация РРС в установленном в Российской Федерации порядке.
3. Ввоз на территорию Российской Федерации РРС должен осуществляться в установленном порядке.
4. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со дня его принятия.

Приложение
к решению ГКРЧ
от 20 декабря 2011 г. N 11-13-06-1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РРС
В ПОЛОСЕ РАДИОЧАСТОТ 57 - 64 ГГЦ

NN пп	Наименование параметра	Значение параметра	Единица измерения	
1	Полоса частот	57 - 64	ГГц	
2	Тип РРС	цифровая	-	
3	Метод дуплексирования (тип дуплексного разноса между стволами)	частотный или временной	-	
4	Шаг сетки частот	от 50 до 2500	МГц	
5	Максимальная мощность излучения передатчика РРС, не более	-20	дБВт	
6	Максимальная ЭИИМ, не более	25	дБВт	
7	Относительная нестабильность частоты передатчика РРС	В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков всех категорий и назначений	-	
8	Ширина полосы излучения и внеполосные излучения передатчика РРС	В соответствии с нормами ГКРЧ на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения	-	
9	Относительный уровень побочных излучений передатчика РРС	В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые побочные излучения	-	
10	Коэффициент шума приемника РРС, не более	9	дБ	
11	Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях, не более	2	град.