Задание 2. Заполните заявку в соответствии с инструкцией. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
Указанные в настоящей общей части документации об аукционе показатели заполняются в соответствии с размещенным в ЕИС Описанием объекта закупки, при этом такие показатели должны быть конкретными, в утвердительной форме.

5.2. Не допускается использование формулировок «не более», «не менее», «не более чем», «не менее чем», «более», «менее», «более чем», «менее чем», «больше», «меньше», «больше чем», «меньше чем», «не больше», «не меньше», «не больше чем», «не меньше чем», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «от», «до», «или», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже»
При перечислении в документации о закупке значений показателя товара с использованием союзов  «или», «либо» в заявке на участие в закупке указывается одно из перечисленных значений показателя товара 

Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам и должны быть читаемыми.
	№
	Наименование
	Кол-во
	Описание

	1
	Световой стол R-2008 или эквивалент
	1
	Световой реставрационный стол должен быть изготовлен из анодированного алюминия, композита, окрашенного металла. Столешница должна быть изготовлена из тонированного ударопрочного триплекса толщиной не менее 8 мм и не более 10 мм, герметичный бортик должен быть не менее 1,5 мм и не более 2 мм. Область подсветки должна состоять не менее чем из двух контуров светодиодов (не менее одного теплого света, не менее одного холодного света) с возможностью плавного изменения светового потока каждого из контуров по отдельности. Габариты световой области не менее 500х800мм и не более 550х850мм. В корпусе должны быть предусмотрены не менее чем две защищенные розетки для подключения дополнительного оборудования. Электропитание должно соответствовать стандартам и быть 220-240 В / 50 Гц включительно. Опорами стола должны быть платформы с возможностью регулировки по высоте или роликовые колеса, снабженные фиксаторами во избежание непреднамеренного смещения. Габариты светового стола должны соответствовать следующим параметрам: длина не менее 1500мм и не более 1550мм, ширина не менее 800мм и не более 850мм, высота должна быть регулируемой не уже диапазона 800-850мм.  Масса не менее 90 кг и не более 95 кг.



Задание 3. Ответить на вопросы:
1. [bookmark: _GoBack]Что такое Filmoplast R?
2. Что такое листодоливочная машина? 
