
Создаём CA сертификат
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Подписываем
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В качестве CA CRL Host указать какой либо интефейс, можно доменное имя роутера
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Создаём сертификат для сервера
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Подписываем сертификат CA сертификатом
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Создаём пул адресов для VPN клиентов
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Создаём профайл для клиентов
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Задаём лимиты по времени и количеству подключения (если надо)
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Создаём OpenVPN сервер
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Создаём правила FIREWALL для подключения OenVPN клиента
Так же  создаём правила для трафика(не указано в данной инструкции)
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Создаём пользователя
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Экспортируем сертификаты
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Открываем загруженный сертификат в блокноте, копируем содержимое и копируем в файл настройки OpenVPN


Файл настройки OpenVPN:
[bookmark: _GoBack]client
dev tun
proto tcp
remote  x.x.x.x  1194
float
auth-user-pass
verb 3
route 10.0.0.0 255.0.0.0
<ca>
Xxxxxxxx
</ca>
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